**OPIS TECHNICZNY**

**ZADANIE:** Czyszczenie pokryć dachowych na budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 21

**INWESTOR:** Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku , Al. Zwycięstwa 16/17

**BRANŻA:** Budowlana

Opracował:

Mirosław Lewandowski

Gdańsk, luty – marzec 2019 r.

**OPIS TECHNICZNY**

Opis szczegółowy

1.Oczyszczenie i zmycie pokryć dachowych ceramicznych z zabrudzeń, korozji biologicznej (glony ,grzyby, mchy) oraz innych nalotów przy użyciu preparatów czyszczących oraz zabezpieczających na powierzchni 593m2

2.Czyszczenie rynien na długości 81,5m

3. Udrożnienie odpływów z rur spustowych z czyszczeniem rewizji na długościach 6m.

4. Roboty zabezpieczające

- montaż rusztowań 1 kolumnowych wysokości 6-10m w ilościach 6 kolumn.

- wykonanie pomostów poziomych na dachu na powierzchni 182,4m2

- wykonanie daszków zabezpieczających ochronnych nad wejściami o pow. 32,2m2

- zabezpieczenie elewacji ścian , gzymsów przed zaciekami w zakresie niezbędnym przy pracach związanych myciem i czyszczeniem połaci dachowych ceramicznych.

5. Wymiana uszkodzonych w trakcie wykonywanych robót dachówek i gąsiorów oraz uzupełnienie ich braków w ilościach niezbędnych : dachówek = 50szt, gąsiorów 5szt.

6. Roboty porządkowe – wywóz odpadów i gruzu na wysypisko - ok. 3m3

Uwagi końcowe:

- roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie sądowym – należy zachować szczególne warunki bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzonych prac.

- roboty należy wykonać zgodnie z opisem technicznym i przedmiarami, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz PN , zgodnie z SIWZ i przepisami p.poż i BHP.

- zastosowane materiały muszą posiadać aprobaty techniczne i atesty obowiązujące do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej oraz świadectwa PZH.

Gdańsk , luty – marzec 2019 r. Opracował:

Mirosław Lewandowski